# 查看ip
许多情况下，检查故障的第一步就是查看用户在局域网中的ip,以进行进一步判断，本文将教会你如何查看ip,以及不同的ip地址意味着什么\
我们的负责范围是以太网连接，所以这里的ip更多的是指以太网ip,关于F-Young的路由器ip,同理
## 操作
1. 打开cmd界面，你可以按win+r弹出运行框，输入cmd,然后回车
2. 在cmd提示符后输入`ipconfig`命令，此时应该会输出结果
3. 根据结果进行下一步操作
## 结果
### 无地址
检查物理连接
### 172.xx.xx.xx地址
16是移动\
17是联通\
18是电信\
如果出现问题，检查ip的运营商和用户注册的运营商是不是相同的，如果不同，那可能是线路接错了
### 169.254.xx.xx地址
这个地址是ip分配失败时的保留地址，学校的有线网是没有配置DHCP的，如果用户的机器打开了DHCP,那么便会找不到DHCP服务，电脑默认分配了这个地址，好像这个现象一般不会影响正常网络连接，如果没问题就不需要管，
### 192.168.xx.xx地址
学校有线网的ip是172的，如果出现了192.168地址，检查用户有没有连接wifi,如果用户和机房之间还有路由器的话，检查路由器工作模式
