# 学校的网络结构
## 概况
电子科技大学中山学院校园网络分为教学网络和学生宿舍网络，教学网络主要用于学校各教学楼、实验楼、图书馆等供老师、教职工和学生上课上机使用，是属于教育科研网络。学生宿舍网络主要由中国电信、中国联通、中国移动直接提供服务，是属于运营商提供服务的网络。

无论是教学网络还是学生宿舍网络，都属于校园网，可访问学校图书馆、知网资源。但是，学生宿舍网络无法访问教学网络的部分资源（如实验楼FTP服务器、经管学院的实践教学中心模拟系统等），如有需要，可到图书馆访问。

**本维修手册，主要针对的是学生宿舍网络。**

目前（2017年12月），我校全部的学生宿舍，包括朝晖苑、香晖苑（ABCD栋）、凤翔宿舍区（1-6栋）、北门宿舍区（7-11栋）、东门宿舍区（12-15、20-22栋）、歧头山宿舍区（16-19栋）都可接入中国电信的上网服务。

其中，朝晖苑、香晖苑（ABCD栋）和凤翔宿舍区（1-6栋）还可选择中国移动网络。
只有香晖苑（ABCD栋）可选择中国联通的网络。

## 连接方式
**对于学生宿舍网络：**\
电信需要使用专门的客户端来连接，而联通和移动是直接进行拨号连接\
**对于教学区公共Wi-Fi:**\
使用“掌上连峰”APP连接
## 拓扑
总的来说，学生宿舍网络为星型拓扑，运营商的光纤接入各个宿舍楼，在各个楼层的ONU处转换成电信号，接入交换机，再分散到各个宿舍的各个床位，中间可能还有配线架，宿舍路由器等设备\
另外，电信还在部分片区提供了F-Young无线网络服务

